ВЕЛИКИЙ
ПРОЕКТ
На благоустрій внутрішньо квартальної території

по вул.. Шумній  б. 32-34 
м.Ужгород

2018р.
Мета :  Проведення благоустрою внутрішньо квартальної прибудинкової території по вул..Шумна- 32,34.
Реалізація проекту приведе до створення умов для
- зменшення травматизму дітей і дорослих; 
- збільшення безпеки руху л/а та пішоходів в районі.
Перелік питань, які можна вирішити за кошти громадського бюджету:

Проведення благоустрою внутрішньо квартальної прибудинкової території по вул..Шумна- 32,34.

1. Зробити реконструкцію внутрішньо квартальної території (дорожнього покриття), влаштування стоянок для л/а та нанести асфальтове покриття на внутрішньо квартальній території  по вул..Шумна- 32,34.
Відсутність проїздних доріг та автопарковок на пряму впливає на
- вуличний травматизм; 

- передчасний знос легкових автомобілів та збільшення витрат власників легкових т/з, які проживають в буд. №32, 34 по вул..Шумній  на ремонт л/а; 

- аварійних ситуацій.  

- Суб'єктами  у сфері благоустрою населених пунктів є органи 
державної влади та органи місцевого самоврядування,  підприємства, 
установи,    організації,    органи   самоорганізації   населення, 
громадяни. 

- До об'єктів благоустрою населених пунктів належать: 


     1) території загального користування: 

     2) прибудинкові території; 

     3) території   будівель   та   споруд   інженерного   захисту 
територій; 

     4) території підприємств,  установ, організацій та закріплені 
за ними території на умовах договору. 
Реалізація проекту полягає в
1. Виділення коштів на виготовлення  проектно-кошторисної документації;
2. Виділення коштів на відповідні роботи;
3. Закупка відповідних матеріалів;  
4. Виконання відповідних робіт : 

Внутрішньо квартальна територія по вул..Шумна-32,34 після заміни каналізаційних труб та установлення лівньовок знаходиться в жахливому стані, і для приведення її в належний стан необхідно зробити реконструкцію внутрішньо квартальної території (дорожнього покриття), влаштування стоянок для л/а і нанести асфальтове покриття в т.ч.:

- виправлення земляного полотна у плані, поздовжньому і поперечному профілях на окремих ділянках; усунення руйнувань на ділянках, що виникли внаслідок недостатнього водовідводу, усунення окремих пошкоджень грунтового насипу та виїмок, підсипка, зрізування і планування узбіч на необхідних ділянках;
- ліквідування ділянок, що виникли внаслідок руйнувань, та інші роботи, улаштування земляного полотна, що забезпечать стійкість земляного полотна, та водовідводу (уклон покриття) на майданчиках для зупинки та стоянки автотранспорту, тротуарах, пішохідних, велосипедних доріжках, на в'їздах, під'їздах, огородження клумб та зелених зон;

- влаштування дренажів, ізолюючих прошарків; укріплення укосів та інші роботи, що забезпечують стійкість земляного полотна; 
заміна всіх шарів покриття (із збереженням чи підсиленням основи);

- повна заміна всього дорожнього одягу при необхідності заміна всіх шарів покриття (із підсиленням основи);
Пристрій ущільнених грунтових розподільних подушок із середнього і крупного піску, а також жорсткого (не елювіальні) щебеню слід застосовувати переважно на площадках.
До перших відносяться роботи по докорінному оздоровленню основної площадки земляного полотна (ліквідації баластних мішків в тілі насипу, влаштування утеплюючих подушок), розробці та положенню укосів виїмок, досипанням укосів насипів, влаштування дренажів,
Підошву фундаменту слід розташовувати на одній позначці. При необхідності вирівнювання підошви котловану допускається пристрій подушок з утрамбованого піску, щебеню, гравію чи худого бетону, що заповнюють окремі поглиблення під підошвою фундаменту.
Піщану подушку засипають шарами товщиною 20 - 25 см з піску середньої крупності з мінімальним розміром частинок 1 - 2 мм. Іноді для пристрою подушкивикористовують дрібний щебінь, максимальний розмір частинок якого не повинен перевищувати 10% товщини подушки. Ці вимоги до матеріалу подушки обумовлені тим, що подушка, яка складається з окремих, не пов'язаних один з одним часток, за рахунок їх переміщення приймає форму днища (вразі появи хлопунов, вм'ятин) і запобігає появі в днищі неврахованих проектом напруг. Одночасно з цим матеріал подушки, володіючи хорошими дренирующими властивостями, не дозволяє волозі скупчуватися під днищем.
Укладання підсипання повинна проводитися горизонтальними шарами товщиною 15 см з трамбуванням. Піщані подушки під фундаменти можна укладати шарами 20 - 25 см з рясним поливанням водою кожного шару; верхні 3 - 4 шари, крім того, повинні трамбувати. Подушки з щебеню, гравію або шлаку укладаються шарами по 30 - 10 см з трамбуванням. 
- підсилення та влаштування нового дорожнього одягу в місцях розширення проїзної частини, виправлення (у тому числі у різних рівнях), примиканнях, розворотних майданах, стоянки транспортних засобів, майданчиках відпочинку ;

- встановлення нових бордюрів і укріплюючих смуг по краях удосконалених покриттів, повна чи часткова заміна дорожнього покриття та тротуарів, відбудова і заміна перехідних плит, тротуарних блоків, огорож, поручнів, бордюрів, деформаційних швів та їх елементів;; 

- підняття (опускання) люків, дренажерів тв лівньовок, відбудова, ремонт, здовження, заміна деяких кілець та оголовків труб, ремонт ізоляції труб та стиків, попередження, усунення чи ослаблення впливу зливних та талих вод на грунтовий насип шляхом забезпечення безперешкодного пропускання зливних та талих вод по поверхні грунтового насипу і водовідвідних канав;
Стаття 6. ЗУ про ДР : Компетенція міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій
До компетенції міських рад та їх виконавчих органів, районних рад та районних державних адміністрацій у сфері дорожнього руху належить:
- організація дорожнього руху на території міста і району згідно з відповідними генеральними планами, проектами детального планування та забудови населених пунктів, автоматизованих систем керування дорожнім рухом, комплексних транспортних схем і схем організації дорожнього руху та з екологічно безпечними умовами;
- організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів;

- прийняття рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування транспортних засобів та стоянок таксі на вулицях і дорогах населених пунктів, здійснення контролю за дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог щодо розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування;

Хочу зазначити, що кількість ям на даній  внутрішньо квартальній території   перевищує гранично допустимі показники, передбачені ДСТУ 3587-97. Так, наявність ям, вибоїн, колії, напливів сприяє створенню аварійних ситуацій, загрожує життю та здоров’ю людей та може стати причиною пошкодження транспортних засобів. Оскільки дана ділянка дороги знаходиться на балансі Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради та відповідно до п. 1.11, 2.2., 2.28 Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого Наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства.

Бюджет проекту
	№
	Найменування товарів (робіт

послуг)



	Ціна за 

одиницю грн.


	Одиниць

                       
	Вартість 
грн.

	1
	Виготовлення проектно-кошторисної  документації 
	50 000,00
	         1
	50 000,00

	2
	Закупка матеріалів та оплата 

відповідних робіт 
	420 000,00
	         1
	420 000,00

	
	ВСЬОГО :
	470 000,00
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